

**Práctica de laboratorio: Cálculo de subredes IPv4**

# Objetivos

**Parte 1: Determinar la división en subredes de la dirección IPv4 Parte 2: Calcular la división en subredes de la dirección IPv4**

# Aspectos básicos/situación

La capacidad de trabajar con subredes IPv4 y determinar la información de red y host según una dirección IP y una máscara de subred es crítica para entender cómo funcionan las redes IPv4. Esta primera parte está diseñada para reforzar los conocimientos sobre el cálculo de la información de la dirección IP de una red a partir de una dirección IP y de una máscara de subred determinadas. Podrá determinar otra información de la subred a partir de una dirección IP y de una máscara de subred.

# Recursos necesarios

* 1 PC (Windows con acceso a Internet)
* Opcional: calculadora de direcciones IPv4

# Instrucciones

Complete las siguientes tablas con las respuestas adecuadas dadas la dirección IPv4, la máscara de subred original y la máscara de subred nueva.

**Problema1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dados:** | |
| **Dirección IP de host:** |  | 192.168.200.139 |
| **Máscara de subred original:** |  | 255.255.255.0 |
| **Máscara de subred nueva:** |  | 255.255.255.224 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentre:** | |
| **Cantidad de bits de subred:** | 3 |
| **Cantidad de subredes creadas:** | 8 |
| **Cantidad de bits de host por subred:** | **5** |
| **Cantidad de hosts por subred:** | **32** |
| **Dirección de red de esta subred:** | **192.168.200.128/27** |
| **Dirección IPv4 del primer host de esta subred:** | **192.168.200.129** |
| **Dirección IPv4 del último host de esta subred:** | **192.168.200.158** |
| **Dirección IPv4 de difusión de esta subred:** | **192.168.200.159** |

Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

**Problema2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dados:** | |
| **Dirección IP de host:** |  | 10.101.99.228 |
| **Máscara de subred original:** |  | 255.0.0.0 |
| **Máscara de subred nueva:** |  | 255.255.128.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentre:** | |
| **Cantidad de bits de subred:** | 9 |
| **Cantidad de subredes creadas:** | 512 |
| **Cantidad de bits de host por subred:** | **15** |
| **Cantidad de hosts por subred:** | **32.768** |
| **Dirección de red de esta subred:** |  |
| **Dirección IPv4 del primer host de esta subred:** |  |
| **Dirección IPv4 del último host de esta subred:** |  |
| **Dirección IPv4 de difusión de esta subred:** |  |

**Problema3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dados:** | |
| **Dirección IP de host:** |  |  |
| **Máscara de subred original:** |  | 255.255.0.0 |
| **Máscara de subred nueva:** |  | 255.255.224.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentre:** | |
| **Cantidad de bits de subred:** | 3 |
| **Cantidad de subredes creadas:** | 8 |
| **Cantidad de bits de host por subred:** | **13** |
| **Cantidad de hosts por subred:** | **8.192** |
| **Dirección de red de esta subred:** | 172.22.32.0 |
| **Dirección IPv4 del primer host de esta subred:** | 172.22.32.1 |
| **Dirección IPv4 del último host de esta subred:** | 172.22.32.254 |
| **Dirección IPv4 de difusión de esta subred:** | 172.22.32.255 |

**Problema4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dados:** | |
| **Dirección IP de host:** |  | 192.168.1.245 |
| **Máscara de subred original:** |  | 255.255.255.0 |
| **Máscara de subred nueva:** |  | 255.255.255.252 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentre:** | |
| **Cantidad de bits de subred:** | 6 |
| **Cantidad de subredes creadas:** | 64 |
| **Cantidad de bits de host por subred:** | **2** |
| **Cantidad de hosts por subred:** | **2** |
| **Dirección de red de esta subred:** | **192.168.1.244** |
| **Dirección IPv4 del primer host de esta subred:** | **192.168.245** |
| **Dirección IPv4 del último host de esta subred:** | 192.168.1.246 |
| **Dirección IPv4 de difusión de esta subred:** | 192.168.1.247 |

**Problema5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dados:** | |
| **Dirección IP de host:** |  | 128.107.0.55 |
| **Máscara de subred original:** |  | 255.255.0.0 |
| **Máscara de subred nueva:** |  | 255.255.255.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentre:** | |
| **Cantidad de bits de subred:** | 8 |
| **Cantidad de subredes creadas:** | 256 |
| **Cantidad de bits de host por subred:** | **8** |
| **Cantidad de hosts por subred:** | **256** |
| **Dirección de red de esta subred:** | **128.107.0.0** |
| **Dirección IPv4 del primer host de esta subred:** | **128.107.0.1** |
| **Dirección IPv4 del último host de esta subred:** | **128.107.0.254** |
| **Dirección IPv4 de difusión de esta subred:** | **128.107.0.255** |

**Problema6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dados:** | |
| **Dirección IP de host:** |  | 192.135.250.180 |
| **Máscara de subred original:** |  | 255.255.255.0 |
| **Máscara de subred nueva:** |  | 255.255.255.248 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentre:** | |
| **Cantidad de bits de subred:** | 5 |
| **Cantidad de subredes creadas:** | 32 |
| **Cantidad de bits de host por subred:** | **3** |
| **Cantidad de hosts por subred:** | **8** |
| **Dirección de red de esta subred:** | **192.135.250.176** |
| **Dirección IPv4 del primer host de esta subred:** | **192.135.250.177** |
| **Dirección IPv4 del último host de esta subred:** | **192.135.250.182** |
| **Dirección IPv4 de difusión de esta subred:** | **192.135.250.183** |

# Pregunta de reflexión

¿Por qué es tan importante la máscara de subred para analizar una dirección IPv4?

Si no tuviéramos la mascare de red de la dirección ipv4 no sabríamos en que red esta el host cual es su gatwey ni su broadcast además de que no podríamos saber que host están directamente comunicados con que host debido a que no sabemos si están en la misma red